**Вопросы для тестового контроля теоретических знаний участников конкурса профессионального мастерства по профессии «Плиточник»**

1. **К органическим вяжущим материалам относятся:**

*а) Строительный гипс;*

*б)Битумные и дегтевые материалы.*

**2. Известь строительная воздушная, за исключением карбонатной делится на сорта:**

*а) третий;*

*б) первый;*

*в)второй.*

**3. Жидкое или растворимое стекло отличается от обычного стекла химическим составом, благодаря чему:**

*а) растворяется в воде;*

*б) не растворяется в воде.*

**4. В облицовочных работах для приготовления мастик применяются:**

*а) строительные битумы;*

*б) специальные битумы;*

*в) кровельные битумы;*

*г) дорожные битумы.*

**5. Отклонение размеров плиток для полов по длине грани не должны превышать:**

*а) +/- 1мм;*

*б)+/- 2 мм;*

*в)+/- 3 мм.*

**6. Конструкция вертикальной облицовки обычно состоит из:**

*а) подготовки;*

*б) гидроизоляции;*

*в) прослойки;*

*г) облицовочного покрытия.*

**7.Подгтовительный цикл облицовочных работ включает в себя**

*а) транспортирование к рабочему месту;*

*б) сортировка;*

*в) перерубка;*

*г) сверление плиток;*

*д) раскрой;*

*е) приготовление растворов, мастик.*

**8. При облицовке стен, на которых размещаются отопительные приборы, кронштейны для их крепления должны быть установлены:**

*а) до начала облицовки;*

*б) по окончанию облицовки.*

**9. Фон и фриз укладывают из:**

*а) цельных плиток;*

*б) перерубленных или уменьшенных плиток;*

*в) терками.*

**10. Какие маяки устанавливают сразу на постоянное место:**

*а) реперные;*

*б) фризовые;*

*в) промежуточные.*

**11. Устройство маяков начинают с установки:**

*а) реперного маяка;*

*б) фризового маяка;*

*в) промежуточного маяка.*

**12. В помещениях, где двери и окна находятся в продольных стенах выгоднее назначать захватки:**

*а) поперек помещения;*

*б) вдоль помещения.*

**13. Ширина полосы уложенного раствора должна превышать ширину захватки на:**

*а) 0 мм;*

*б)20-30 мм;*

*в)10-20 мм.*

**14. Что необходимо сделать с загустевшим слоем раствора ( если был перерыв в работе), выступающим из под уложенных плиток:**

*а) оставить;*

*б) срубить и удалить.*

**15. Чтобы легче было соблюдать прямолинейность швов, захватку делят по длине с помощью полосок из отдельного ряда плиток на отдельные участки протяженностью:**

*а) 0.5-1м;*

*б)1-1.5м.*

**16. Обрабатывать кромки керамических плиток, пробивать и сверлить отверстия, перерубать плитки, исправлять дефекты облицовки следует:**

*а) в защитных очках;*

*б) рукавицах;*

*в) резиновых перчатках.*