

**Практические задания**

**регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства среди рабочих строительных профессий Ивановской области по номинациям**

(29-30 мая 2018 г.)

**«Лучший каменщик»**

Необходимо выполнить кирпичную кладку перегородок, толщиной 250мм, высотой 1500мм, длинной 1800мм, на участке между колоннами. Для крепления перегородок предусмотреть конструктивное армирование стержнями диаметром 8 мм А240 в каждом восьмом ряду кладки, засверлив отверстие в колонне глубиной 70 мм

**«Лучший штукатур»**

 Необходимо выполнить улучшенную штукатурку стен из газосиликатных блоков с предварительной установкой маяков S=3.24 м2

**«Лучший сварщик»**

Необходимо выполнить ручной дуговой сваркой стыковое сварное соединение С17 по ГОСТ 16037 трубы ∅ 159х10 мм в неповоротном положении Н-L045 по ГОСТ Р ИСО 6947.