**Вопросы для тестового контроля теоретических знаний участников конкурса профессионального мастерства по профессии «Маляр»**

1. **В состав молярных составов входят:**

*а) связующие;*

*б) заполнители;*

*в) пигментные;*

*г) наполнители*

**2. Назовите водный окрасочный состав, который состоит из пигментов, мела, жидкого калиевого стекла:**

*а) известковый;*

*б) клеевой;*

*в)силикатный.*

**3. Причиной засорения форсунки ручного краскопульта является:**

*а) красочный состав имеет крупные включения;*

*б) засорился всасывающийся клапан;*

*в) повреждена стенка фильтра.*

**4. Какая технологическая операция выполняется только при окраске известковым составом:**

*а) частичная подмазка;*

*б) смачивание водой;*

*в) первая огрунтовка;*

*г) шлифование.*

**5. Сплошная обработка свежеокрашенной поверхности перпендикулярными к ней ударами специальным инструментом это:**

*а) флейцивание;*

*б) торцевание.*

**6. Укажите угол наклона шпателя при нанесении шпаклевки приемом «насдир»:**

*а) 40%;*

*б)80%;*

*в) 60%;*

**7. Определите причину появления сетки трещин на поверхности окрашенной не водными составами:**

*а) в грунтовке применены олифы низкого качества ;*

*б) окрашено по плохо грунтованной поверхности;*

*в) недостаточно высохший грунт или шпаклевка;*

**8. Что произойдет если выполнить окраску не водными составами по загрязненной или окрашенной восковыми составами поверхности:**

*а) вспучивание краски или пузыри;*

*б) следы кисти;*

*в) темные и ржавые пятна;*

*г) отслаивание верхнего слоя тонкими пленками.*

**9. Нижняя часть поверхности стен – это…**

*а) панель;*

*б) колошник;*

*в) гобелен.*

**10. Узкая полоса между панелью и потолками- это..**

*а) гобелен;*

*б) фриз;*

*в) панель.*

**11. Назовите причину полного или частичного отслаивания обоев у карниза:**

*а) слишком крепкий клен при тонких обоях;*

*б) небрежное разглаживание и замедленная сушка;*

*в) слабый клей при плотных обоях, ускоренное высыхание, плохая подготовка поверхности.*

**12. Какое количество времени разрешено прибывать людям в помещениях свежеокрашенных маслеными красками или нитрокрасками:**

*а) не более 4 часов;*

*б) не более 1 часа.*

*в) не более 5 часов*

**13. Металлические кровли с уклоном более 25% окрашивают, соблюдая следующие правила ТБ:**

*а) рабочие должны быть снабжены предохранительными поясами и мягкой не скользящей обувью;*

*б)окрашивают с переносных стремянок с нашивными планками.*