**Вопросы для тестового контроля теоретических знаний участников конкурса профессионального мастерства по профессии «Штукатур».**

1. **Что добавляют в растворы, чтобы повысить их пластичность, что делает их более удобоукладываемыми, и уменьшают расход цемента:**

*а) растворимое (жидкое) стекло;*

*б) минеральные и органические добавки;*

*в) пластифицирующие добавки.*

**2. Как называется свойство раствора нанесенного на пористое основание медленно отдавать воду:**

*а) удобоукладываемость;*

*б) пластичность;*

*в)водоудерживающая способность.*

**3. Какой недостаток у растворов с избытком извести:**

*а) растрескиваются;*

*б) имеют пониженную прочность.*

**4. Какому раствору соответствует соотношение 1:1:6 :**

*а) цементные растворы;*

*б) цементно-изветковые растворы;*

*в) известковые растворы.*

**5. Как называется первый слой покрытия:**

*а) обгрыз;*

*б) накрывка;*

*в) грунт.*

**6. Толщина штукатурного налета при выполнении высококачественной штукатурки не более:**

*а) 15 мм;*

*б)12 мм;*

*в) 20 мм;*

**7. Выделите технологические операции улучшенной штукатурки:**

*а) подготовки поверхности;*

*б) провешивание поверхности;*

*в) установка маяков;*

*г) нанесение обрызга;*

*д) нанесение грунта;*

*е) разравнивание нанесенного грунта;*

*ж) нанесение грунта (2-й слой);*

*з) разравнивание нанесенного грунта ( 2-й слой);*

*и) разделка углов;*

*к) разделка потолочных ресурсов;*

*л) нанесение накрывочного слоя;*

*м) затирка;*

*н) отделка откосов и заглушин.*

**8. Внутренний угол в местах сопряжения ( примыкания) двух стен или потолка и стены называют:**

*а) усенком;*

*б) лузгом.*

**9. Для натирки лузгов, усенков и фасок пользуются:**

*а) полутерками;*

*б) фасонными полутерками;*

*в) терками.*

**10. Ряды простильной и выходной драни располагаются один к другому по углом:**

*а) 90%;*

*б) 45%.*

**11. Стыки разнородных поверхностей перед оштукатуриванием затягивают сеткой с размерами ячеек:**

*а) 50×50 мм;*

*б) 10×10 мм;*

*в) 30×30 мм.*

**12. Дефект, появляющийся на поверхности штукатурки легко осыпающийся, оставляющий в центре белое или желтоватое пятнышко, называется:**

*а) дутик;*

*б) отлуп.*

**13. Для производства работ на лестничных клетках применяют :**

*а) приставные лестницы;*

*б) специальные подмостки (столики) с разновысокими стойками.*